









**PRÁCTICA 2. SIMULACIÓN DE TRANSITORIOS. FUENTES DE ALIMENTACIÓN PULSANTES Y SENOIDALES**


**OBJETIVOS:**



* Conocer el uso de las fuentes PULSE y SINE del simulador Spice (LTSpice)



* Realización de análisis transitorios (simulación en el tiempo)



* Análisis de circuitos de primer orden. Simulación y obtención de resultados - Simulación de circuitos de primer orden en régimen senoidal





**GUIÓN:**

1.- Utilizando una fuente de tensión tipo PULSE obtener una tensión cuadrada simétrica de 10 V pico a pico (5 V de máximo) y 1 kHz. Comprobar que se genera correctamente colocando una carga RL= 1kΩ y simulando el circuito durante cinco ciclos de la señal de entrada:

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente



2.- Simular el circuito de la figura con los valores de resistencia y condensador siguientes: C= 500 (nF) R=1 (kΩ). Introducir como tensión de entrada uE la función PULSE obtenida en el apartado anterior. Nota: Simular 20 ms, para poder observar bien las señales de las frecuencias que se piden luego.

**R**

**u**



**E**

**u**

**S**

**C**

3.- Modificar la frecuencia de la tensión de entrada, seleccionando respectivamente 100 Hz, 1 kHz y 10 kHz.



Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente



Imagen que contiene Gráfico


Descripción generada automáticamente



Tabla, Excel

Descripción generada automáticamente

3.a) Observar las formas de onda obtenidas, hasta alcanzar el régimen en el que la salida es periódica. Observar el efecto de activar la casilla “Skip initial operating point solution” en el valor inicial de tensión en el condensador.






3.c) Probar a imponer una condición inicial de tensión al condensador, para que el circuito evolucione desde ese punto, utilizando la directiva .IC

Escala de tiempo

Descripción generada automáticamente

3.b) Observar cómo, a frecuencias elevadas, el condensador no llega a cargarse por completo a la tensión de entrada

1. Comparar los resultados obtenidos con los resultados teóricos.



1. Repetir los apartados 1, 2 y 3 reemplazando la fuente de alimentación PULSE por una fuente tipo SINE, de 5 V de amplitud y observar los resultados a las frecuencias anteriores y a f=10 Hz (subir en este caso el tiempo de simulación para simular cinco periodos). Medir el desfase entre la tensión de entrada y la tensión de salida utilizando los cursores

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente



Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente



Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

